|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **旧构件使用记录**  **（表2-8）** | | | | | | | **编 号** | JG-2025-008 | |
| **项目名称** | | | 清代古宅修缮工程 | | | | **记录日期** | 2025年3月15日 | |
| **序号** | | **构件分类** | **构件名称** | **构件编号或数量** | **规格** | | **使用位置** | | **照片编号**  (照片附后) |
| 1 | | 屋面构件 | 青瓦 | 112片 | 300×200×20mm | | 正房屋面西侧 | | IMG\_001 |
| 2 | | 木构件 | 梁 | B-17 | 长5.2米，截面300×400mm | | 东厢房屋架 | | IMG\_002 |
| 3 | | 门窗构件 | 雕花门扇 | 2扇 | 每扇900×2100mm | | 垂花门 | | IMG\_003 |
| 4 | | 石构件 | 石鼓墩 | 4个 | 直径400mm，高450mm | | 前檐柱基 | | IMG\_004 |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |
| **签**  **字**  **栏** | **监理单位**  **（监理工程师）** | | | | | **施工单位**  **（项目负责人）** | | | |
| 李监理 | | | | | 赵工长 | | | |

注：“构件编号”与《拆卸构件记录》（表2-4）一致。